一、要求：售后服务
1、保证卫生间异味控制系统的运行正常。
2、定期检查及保养，确保设备的完好及整洁。
3、每月定时添加除臭药液，更换芳香罐，确保使用效果与持续性。
4、如因产品质量所产生的问题，由乙方负责及时解决或更换。
[bookmark: _GoBack]5、根据甲方的需求和实际情况，及时给予咨询和上门服务。
二、配置目录
	序号
	区域
	楼层
	滴注除臭剂
	加香机

	
	
	
	男
	女
	

	1
	急诊放射科边
	负一层
	8
	8
	3

	2
	急诊示教室边
	
	2
	3
	2

	3
	急诊抢救区
	
	3
	0
	1

	4
	临输液
	一层
	2
	0
	1

	5
	
	
	1
	0
	1

	6
	
	
	2
	1
	2

	7
	内镜室
	一层
	2
	3
	2

	8
	
	
	3
	3
	3

	9
	门诊A区
	一层
	9
	10
	3

	10
	
	二层
	9
	10
	3

	11
	
	三层
	9
	10
	3

	12
	
	四层
	5
	8
	3

	13
	
	五层
	5
	7
	3

	14
	门诊B区
	一层
	5
	8
	3

	15
	
	二层
	5
	8
	3

	16
	
	三层
	5
	8
	3

	17
	
	四层
	5
	6
	3

	18
	妇保C区
	一层
	1
	2
	1

	19
	
	二层
	4
	4
	4

	20
	
	三层
	2
	2
	2

	21
	行政楼
	一层
	0
	0
	2

	22
	
	二层
	0
	0
	2

	23
	
	三层
	0
	0
	2

	24
	
	四层
	0
	0
	2

	25
	
	五层
	0
	0
	2

	26
	报告厅前
	一层
	0
	0
	2

	27
	报告厅后
	
	0
	0
	2

	28
	3号楼
	一层
	2
	1
	2

	29
	
	二层
	0
	0
	1

	30
	
	三层
	2
	2
	2

	31
	重症监护室
	三层
	2
	2
	2

	32
	
	四层
	5
	6
	2

	33
	5号楼
	负二层
	2
	2
	2

	34
	食堂
	
	2
	3
	2

	合计
	219
	76



