一、项目概述

杭州市临安区第一人民医院需调研每年每台电梯的保养费用，内容如下：

本项目位于杭州市临安区第一人民医院内（杭州市临安区锦南街道颐康街360号），本次采购询价的项目涉及55台垂直电梯，22台室内自动扶梯，共计77台，按照附件二清单中的项目类型及规格进行报价；

报价应包含所有设备的维修保养、人工、更换正常使用中损坏的配件（不包括改造、升级、加装其他附加功能）、场地清理、运输、机械工具、检测试验、验收、电梯年检、保险、风险、规费、税金、管理费、制作标书、票务、不可预知费用开销等为完成本次项目所涉及的一切费用，详细型号及规格见询价附件一清单。

本次电梯维护保养项目不可拆分参与;安装维护必须按照规范要求执行。

二、项目要求

1、提供的所有货物和服务必须符合国家现行的规范、条例及标准；

2、本次询价的维保费用包括不限于日常维护保养费、故障维修费（包含一般维修、重大维修等一切服务费用、正常使用中损坏的配件材料费）、应急救援费、年度检验费、应急演练费、定期培训费、措施费和检测费等工作费用以及相关人工费用（包括人员工资/奖金/超时和法定节假日加班费/夜餐费/民工工伤保险费/危险作业意外伤害保险费/人身意外险/高温费、食宿费、差旅费、交通费、通讯费、服装费用、社会保险、公积金等费用和补贴）、运输费、安全保障费用、教育培训费用、企业管理费、其它保险、合同包含的所有风险责任等各项费用、不可预见费等所需的全部费用。

三、质量服务要求

1.维保要求：每台电梯维护保养每月至少2次（不低于半月1次），按照维护保养项目分为半月、季度、半年、年度维护保养；

2.故障维修：在院总人数不少于4人，保证24小时有人在院值班，医院提供办公场地，接到故障通知后，电梯困人故障15分钟内到达现场，一般故障30分钟内到达故障现场，并在2小时内予以排除；

3.应急救援：接到电梯困人故障报告后，应在15分钟内抵达救援现场，实施救援；

4.年度检验：电梯维保单位每年度须进行一次自行检查，协助使用单位申报并通过政府检验，并承担相关费用；

5.应急演练：建立完善的应急措施和救援预案，并协助询价单位制定电梯安全管理制度和应急救援预案，配合使用单位开展救援演练，每年至少开展一次；

6.定期培训：对使用单位的电梯管理人员进行一次电梯相关知识培训，培训内容包括：电梯基本知识、操作规程、电梯安全法律法规和安全规章制度、事故应急处置措施、事故案例等；

7.隐患排查与处理：对在维保范围的电梯进行综合性的风险评估，须出据书面的风险评估报告。

四、报名资质具体要求

1、参加本询价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、须具有独立法人资格；

3、具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》或者《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》，具有特种设备安装维修许可证乘客电梯、载货电梯A2级及以上资质；

4、具有当地质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件；

附件一：电梯明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **梯号** | **梯型** | **技术规格** | **数量** |
| 门诊楼1#DT 消防 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼2#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼3#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼4#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼5#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼6#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼7#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼8#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-14/14/14 | 1 |
| 门诊楼9#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-14/14/14 | 1 |
| 医技楼10#DT 消防 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼11#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼12#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼13#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼14#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼15#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼16#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼17#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼18#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-17/17/17 | 1 |
| 医技楼19#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼20#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼21#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼22#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼23#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼24#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼25#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼26#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼27#DT 消防 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 1 |
| 医技楼28#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-6/6/6 | 1 |
| 医技楼29#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-6/6/6 | 1 |
| 医技楼30#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-4/4/4 | 1 |
| 医技楼31#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-4/4/4 | 1 |
| 门诊楼32#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-6/6/6 | 1 |
| 门诊楼33#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-6/6/6 | 1 |
| 门诊楼34#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-5/5/5 | 1 |
| 门诊楼35#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-5/5/5 | 1 |
| 门诊楼36#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-5/5/5 | 1 |
| 门诊楼37#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-5/5/5 | 1 |
| 门诊楼38#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-6/6/6 | 1 |
| 门诊楼39#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-7/7/7 | 1 |
| 门诊楼40#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-7/7/7 | 1 |
| 门诊楼41#DT 无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-7/7/7 | 1 |
| 门诊楼42#DT | UN-Victormrl-Ⅲ | 1.0m/s-1050kg-2/2/2 | 1 |
| 门诊楼43#DT | UN-Victormrl-Ⅲ | 1.0m/s-1050kg-2/2/2 | 1 |
| 后勤区1#DT 无障碍 | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-8/8/8 | 1 |
| 后勤区2#DT 无障碍 | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-8/8/8 | 1 |
| 后勤区3#DT 无障碍 | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-8/8/8 | 1 |
| 后勤区4#DT | UN-Victormrl-Ⅲ | 1.0m/s-630kg-2/2/2 | 1 |
| 行政科教楼1#DT | UN-Victormrl-Ⅲ | 1.0m/s-1050kg-6/6/6 | 1 |
| 行政科教楼2#DT | UN-Victormrl-Ⅲ | 1.0m/s-1050kg-6/6/6 | 1 |
| 行政科教楼3#DT 无障碍 | UN-Victor-R | 1.0m/s-1050kg-6/6/6 | 1 |
| 行政科教楼4#DT | UN-Victor-R | 1.0m/s-1050kg-6/6/6 | 1 |
| 传染楼1#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-4/4/4 | 1 |
| 传染楼2#DT无障碍 | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-4/4/4 | 1 |
| 传染楼3#DT | UN-BED | 1.75m/s-1600kg-4/4/4 | 1 |
| 传染楼4#DT | UN-Victor-R | 1.75m/s-1050kg-4/4/4 | 1 |
| 医技楼FT5-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 医技楼FT5-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT1-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.1m | 1 |
| 门诊楼FT1-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.1m | 1 |
| 门诊楼FT2-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT2-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT3-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT3-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT4-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT4-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-5.4m | 1 |
| 门诊楼FT2-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT2-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT3-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT3-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT4-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT4-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT2-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT2-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT3-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT3-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT4-1 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 门诊楼FT4-2 | UN-ES008 | 1000mm-30°-4.7m | 1 |
| 合计： |  |  | 77 |

**附件二：杭州市临安区第一人民医院电梯维修保养服务项目报价函**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 电梯类别 | 电梯技术参数  （载重-速度-层站） | 数量 | 年度保养费单价 | 合计 |
| 杭州市临安区第一人民医院电梯维修保养服务项目 | 垂直电梯 | 1.0m/s-1050kg-2/2/2 | 2 |  |  |
| 1.0m/s-1050kg-6/6/6 | 4 |  |  |
| 1.0m/s-630kg-2/2/2 | 1 |  |  |
| 1.75m/s-1050kg-14/14/14 | 2 |  |  |
| 1.75m/s-1050kg-17/17/17 | 2 |  |  |
| 1.75m/s-1050kg-20/20/20 | 2 |  |  |
| 1.75m/s-1050kg-4/4/4 | 1 |  |  |
| 1.75m/s-1050kg-6/6/6 | 1 |  |  |
| 1.75m/s-1050kg-7/7/7 | 1 |  |  |
| 1.75m/s-1050kg-8/8/8 | 3 |  |  |
| 1.75m/s-1600kg-14/14/14 | 7 |  |  |
| 1.75m/s-1600kg-17/17/17 | 7 |  |  |
| 1.75m/s-1600kg-20/20/20 | 7 |  |  |
| 1.75m/s-1600kg-4/4/4 | 5 |  |  |
| 1.75m/s-1600kg-5/5/5 | 4 |  |  |
| 1.75m/s-1600kg-6/6/6 | 4 |  |  |
| 1.75m/s-1600kg-7/7/7 | 2 |  |  |
| 自动扶梯 | 1000mm-30°-4.7m | 12 |  |  |
| 1000mm-30°-5.1m | 2 |  |  |
| 1000mm-30°-5.4m | 8 |  |  |
| 合计 | | 77 |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报，现场携带此函。

2、项目费用包括项目实施所需的一切服务费用。

单位全称（公章）：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

日 期：