雷电防护技术服务要求
1.依据：《中华人民共和国气象法》、（国务院令第687号）《气象灾害防御条例》、《浙江省气象条例》、《浙江省雷电灾害防御和应急办法》、杭州市人民政府办公厅《关于进一步加强防雷减灾工作的通知》等有关规定，为确保建（构）筑物雷电防护装置和易燃易爆场所雷电防护（防静电接地）装置的长期有效。
2.资格要求：在浙江省内注册公司，具备浙江省出具的防雷甲级资质证书，在临安设有办事处优先。
3. [bookmark: _GoBack]现场检测人员要求三人及以上，至少一名防雷工程师，其他两人持有高处作业证、低压电工证及防雷检测资格证或同等防雷检测能力证的三证齐全人员。


杭州市临安区第一人民医院定期检测项目清单
	序
	项目名称
	测点(点)
	单价(元/点)
	金额(元)
	协议金额(元)
	备注

	1
	感染楼(10#)
	40
	
	
	
	一年一检

	2
	高压氧舱
	40
	
	
	
	一年一检

	3
	锅炉房
	18
	
	
	
	一年一检

	4
	行政科教楼(6#)
	30
	
	
	
	一年一检

	5
	宿舍楼(8#)
	40
	
	
	
	一年一检

	6
	门诊医技楼(1#)
	50
	
	
	
	一年一检

	7
	(2#)病房楼
	50
	
	
	
	一年一检

	8
	(3#)病房楼
	50
	
	
	
	一年一检

	9
	值班公寓(7#)
	40
	
	
	
	一年一检

	10
	专家公寓(9#)
	40
	
	
	
	一年一检

	11
	气站
	12*2
	
	
	
	半年一检

	12
	(5#) 病房楼
	50
	
	
	
	一年一检

	13
	重点科室
	10
	
	
	
	一年一检

	
	合计：
	482
	
	
	
	



